Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que la fonction Multi-Port (partage RS-232) ?

Ce mode de connexion permet à plusieurs lecteurs DataMan (du même type) de partager une connexion série à un PC ou à un autre appareil équipé d'un port série. Une connexion multi-port crée une chaîne de lecteurs. Chaque lecteur reçoit des données série du lecteur précédent et les transmet au lecteur suivant. Lorsqu'un lecteur transmet des données, elles passent par chacun des lecteurs de la chaîne établie entre lui et le PC.

Vous devez construire votre propre câble répondant aux exigences de votre configuration système. Le câble doit disposer d'un connecteur DB-15 pour chaque périphérique DataMan et d'un connecteur DB-9 pour le port série du PC. Chaque connecteur DB-15 doit présenter des broches de données Tx, des broches de données Rx, déclencheur (entrée 0), masse et alimentation CC. Les broches pour les données Tx et Rx des connecteurs adjacents doivent être raccordées afin de permettre la connexion multi-port.

Vous devez connecter chaque périphérique DataMan à l'outil de configuration DataMan à l'aide d'une connexion USB et configurer le DataMan en vue du fonctionnement multi-port. Pour configurer un périphérique en vue du fonctionnement multi-port, cliquez sur la case Activer multi-port (partage RS-232).

Pour des informations plus détaillées concernant le multi-port, consultez le chapitre Connexions multi-port dans le Manuel de référence correspondant. La fonction de partage multi-port a le comportement et les limitations suivantes :

- Il est toujours possible de connecter chaque lecteur de la chaîne à un PC ou à un autre appareil par une connexion USB.

- Chaque lecteur de la chaîne doit recevoir son propre signal de déclenchement. Le lecteur DataMan ne prend pas en charge le déclenchement en série.

- Chaque lecteur de la chaîne doit être configuré individuellement.

- Les données de chaque lecteur ne sont ni triées ni filtrées quand elles parviennent au PC ou à un autre appareil.

Note: DM150,DM260,DM050,DM060,DM070,DM300,DM360, DM370, DM470,DM580, DM380, DM503