Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que puis-je paramétrer avec le menu déroulant Canal de communication utilisé ?

Vous pouvez y paramétrer la méthode de communication via USB. Selon le périphérique utilisé, les options suivantes sont disponibles :

- USB-COM uniquement : sélectionnez cette option pour accéder au périphérique via un port série.

- USB-HID uniquement : cette option fait en sorte que le périphérique se comporte comme un clavier USB.

- USB-COM + USB-HID : il s'agit d'une combinaison des modes ci-dessus.

REMARQUE : dans le cas de USB-COM uniquement, certains périphériques peuvent également figurer dans la liste sous « Périphériques HID », même s'ils ne sont pas dotés de la fonction HID.
Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base