Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Pourquoi le quadrant supérieur UltraLight n'est-il pas allumé ?

Dans la plupart des cas, les utilisateurs ont tendance à tenir le lecteur incliné par rapport à la surface à lire. La désactivation du quadrant d'éclairage supérieur minimise les réflexions et la réverbération.

Le lecteur est livré préprogrammé avec quatre configurations d'éclairage par défaut, mais seule la première configuration, Usage générique, est activée. Cette configuration n'active que les trois quadrants rasants Ouest, Sud et Est. Vous pouvez la modifier pour activer les quatre quadrants.

Note: DM8600,DM8700