전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 변경할 수 있는 시스템 설정은 무엇입니까?

고급 탭의 시스템 설정 드롭다운 목록을 이용하면, 코드를 판독할 수 없는 경우 및 유효성 검사에 실패한 코드를 판독하는 경우, 이후 판독기 작업을 제어할 수 있습니다.

- 사운드 레벨은 신호음의 높이를 제어합니다.

- 톤 수는 신호가 소리를 내는 횟수를 제어합니다.

- LED 색상에서는 판독기의 상태 표시기(판독기의 뒷면에 마운트)에 표시되는 색상을 설정합니다.

Note: DMAE50