전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 이미지 노출을 조정하려면 어떻게 해야 합니까?

조정을 클릭하면 판독에 가장 적합한 설정이 자동으로 선택됩니다. 조정을 추가로 구성하려면 조정 버튼의 오른쪽 끝을 클릭하여 고급 설정을 표시하거나, 조정 창을 탐색하십시오.

밝기 최적화를 클릭하면 권장 광원 강도가 자동으로 설정됩니다. 이 기능은 수동 노출 컨트롤을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 수동 노출을 활성화하거나 추가 설정을 하려면 밝기 최적화 버튼 옆의 아이콘을 클릭하십시오. 아니면, 이미지 아래의 노출 슬라이더를 왼쪽 또는 오른쪽으로 끌거나 노출 값을 입력하십시오. 추가 설정을 하려면 오른쪽 텍스트 상자 옆의 아이콘을 클릭하십시오.

참고: ROI가 144보다 작으면 밝기 최적화 및 조정이 작동하지 않습니다.

Note: DM300