전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 판독 설정이 유효한 트리거 모드는 무엇입니까?

판독 설정은 단일, 셀프, 버스트 및 지속적 트리거 모드에서 사용할 수 있습니다. 다음 판독 설정은 지정된 간격 시간(이미지 최적화 창에서 지정)이 경과된 후에 활성화됩니다. 기타 모든 트리거 모드에서는 여러 설정이 구성된 경우 현재 선택된 활성 설정(상태 표시줄에 표시)만 사용됩니다. 단일 트리거 모드에 대한 간격이 없기 때문에, 이전 획득이 끝나자마다 단일 판독 설정이 다음 설정으로 넘어갑니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503