Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual é a função da opção Leitores sincronizados?

Nos modos de disparo Único, Burst, Contínuo e Automático, é possível sincronizar a aquisição de imagem em múltiplos dispositivos, usando a interface de sincronização.

A sincronização habilita o uso de uma iluminação estroboscópica compartilhada para expor todos os sensores simultaneamente. Opcionalmente, você pode disparar vários leitores sincronizados em uma sequência definida para evitar que leitores opostos ceguem um ao outro. Observe que o disparo sincronizado apenas aceita iluminação externa no conector dedicado.

Observe que esta e outras configurações não serão sincronizadas por este mecanismo. Neste caso, você deve configurar a exposição e melhorar o desempenho de cada leitor individualmente. Esse recurso somente sincroniza a aquisição de imagem atual, o disparo ocorre por meio do mecanismo existente de Sincronização de leitores múltiplos.

Para configurar a aquisição sincronizada no leitor, habilite o PTP (Protocolo de Sincronismo Temporal) no painel Sincronização de leitores múltiplos do DataMan Setup Tool, em Leitores sincronizados (IEEE1588). Configure a função Somente Câmera secundária em conformidade com cada leitor, individualmente, para definir as relações de Sincronização de leitores múltiplos do leitor.

Os passos seguintes descrevem a configuração mais detalhadamente:

1. Marque Habilitar PTP.

2. Mantenha Somente câmera secundária selecionado se já existir um relógio do leitor principal PTP na rede (de outro modo, desmarque a caixa de seleção em pelo menos um leitor).

3. Observe o estado do protocolo na caixa Status.

4. Habilite o MRS sincronizado por PTP para sincronizar o Disparo de sincronização de leitores múltiplos.

5. Configure Tempo entre o início do disparo e o carimbo de data/hora da aquisição sincronizada se necessário. Isso representa o tempo que o leitor Principal adiciona ao disparo para garantir que todos os dispositivos já tenham recebido o pacote TCP antes desse carimbo de data/hora.

6. Configure Deslocamento local adicionado ao carimbo de data/hora de aquisição sincronizada se necessário. Isso representa o tempo que leitor secundário adiciona ao carimbo de data/hora para reconhecer as aquisições de deslocamento da imagem.

Note: DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380