Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual é a diferença entre a opção Após a primeira leitura e Após atraso da última leitura?

O atraso Após a primeira leitura começa a contar após a primeira vez que um determinado código é lido; o cronômetro não reinicializa. Isso significa que um código pode ser lido novamente se o leitor for disparado em um modo de várias imagens, como Contínuo, e se o código permanecer na frente do leitor por um tempo igual ou superior ao Atraso da releitura.

Após a última leitura redefine o cronômetro a cada vez que um determinado código é exibido em uma imagem. Isso significa que o código não será lido novamente, desde que permaneça em frente ao leitor. Somente quando o código for removido do campo de visão do leitor durante um tempo igual ou superior ao Atraso da releitura do código o código será lido novamente.

Note: DM050,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600