Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como o leitor desempenha uma verificação quando configurações de iluminação múltiplas estão habilitadas?

O dispositivo irá iniciar a verificação com a primeira configuração de iluminação selecionada e continuará até receber um grau geral de passagem. Se nenhuma das configurações de iluminação produzir um grau de passagem, a imagem e gráficos correspondentes para a configuração com o melhor grau geral são retornados ao usuário. O grau de aprovação é controlado com o parâmetro Grau mínimo de aprovação para AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 e ISO 15415. A métrica de qualidade AS9132 já produz um grau de símbolo que será definido como passar ou falhar.

Note: DM8600