Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen können unter „Geräte“ im Menübandmenü festgelegt werden?

Neben der ID des Geräts, mit dem RTM Lean aktuell verbunden ist, gibt das angezeigte Symbol auch an, ob der Datenabruf aktiv (Wiedergabesymbol) oder inaktiv (Pausensymbol) ist. Sie können den aktiven Datenabruf mit den Parametern, die beim Start von RTM Lean oder unter Konfiguration festgelegt werden, über das Drop-down-Menü anhalten oder starten. Auch die Diagnose können Sie über das Drop-down-Menü wie unter Konfiguration ausführen.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360,DM503, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, RTM_Lean