Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was bedeutet abstandsbasierte Auslösung?

Bei der abstandsbasierten Auslösung wird eine Auslösersequenz initiiert, wenn der Abstandssensor des Lesegeräts ein Objekt innerhalb eines voreingestellten Entfernungsbereichs aufzeichnet. Wenn zum Beispiel der Bereich auf 500–1000 mm festgelegt ist und der Abstandssensor ein Objekt bei 600 mm aufzeichnet, wird die Auslösersequenz gestartet. Bei einem Objekt, das bei 400 mm aufgezeichnet wird, wird die Auslösersequenz gestoppt bzw. nicht gestartet.

Note: DM370,DM280,DM470