Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird der Intervallwert für die Auslösermodi „Automatisch“ und „Fortlaufend“ berechnet?

Zur Berechnung dieser Daten steht Ihnen der Intervallassistent zur Verfügung. Klicken Sie auf Intervallassistent, um die Berechnung komfortabel mit Unterstützung des Assistenten vorzunehmen.

Die Auslösermodi „Automatisch“ und „Fortlaufend“ können auch bei bewegten Anwendungen verwendet werden. In diesem Fall muss deshalb die Intervalldauer exakt festgelegt werden, damit das Bauteil in der gewünschten Länge erfasst wird, während es unter der Kamera durchläuft. Für die Berechnung sind folgende Variablen erforderlich:

1. Maschinengeschwindigkeit in mm pro Sekunde

2. Code-Größe inkl. Ruhezone in mm

3. Sichtfeld (x oder y) in mm

Die Intervalldauer lässt sich dann mit folgender Gleichung annähernd berechnen:

Intervall = 1000 * ((Sichtfeld – 2(Code-Größe))/Maschinengeschwindigkeit)

Mit der Variablen (2*Code-Größe) kann eine Überlappung der aufgenommenen Bilder eingestellt werden. Dabei wird berücksichtigt, dass sich bei einem Bild der Code geringfügig außerhalb des Sichtfeldes befindet. Die (2 * Code-Größe) bewirkt die Überlappung des Sichtfeldes aufeinanderfolgender Bilder und ermöglicht die Anzeige des Codes im Sichtfeld des nächsten Bildes.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503