Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie kann ich Fehler im Geräteprotokoll mithilfe eines Skripts anzeigen?

Anomale Situationen (Ausnahmen) erfassen Sie mit dem Befehl „Throw()“. Entsprechende Fehler werden dann im Geräteprotokoll angezeigt, wenn das Gerät nicht mit dem Setup Tool verbunden ist. Das Fehlerprotokoll öffnen Sie, indem Sie in der Menüleiste des Setup Tools auf System und dann auf Geräteprotokoll anzeigen klicken.

Solange das Gerät mit dem Setup Tool verbunden ist, wird die Ausnahme im Skriptfenster unter dem Skript angezeigt.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500