Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Beleuchtungs- und Kameraeinstellungen verwendet das Lesegerät?

Sie können vier verschiedene Lese-Setups konfigurieren. Bei einem Leseversuch probiert das Lesegerät nacheinander alle aktivierten Setups aus, um den betreffenden Code zu lesen. Um ein Setup zu aktivieren, klicken Sie unter Lese-Setups auf das Licht für das betreffende Setup oder wählen das Setup im Fenster Lese-Setups aus. Aktivierte Setups sind mit einem grünen Licht gekennzeichnet.

Wenn mehrere Setups aktiviert sind, beginnt das Lesegerät beim Scannen immer mit dem zuletzt verwendeten Setup. Das Lesegerät wechselt das Setup ausgehend von der Anzahl Decodierversuche. Das bedeutet, dass das Lesegerät bei der Standardeinstellung nach 2 nicht erfolgreichen Decodierversuchen zum nächsten Setup wechselt. Rufen Sie in der Baumansicht über die Gruppe Systemeinstellungen das Fenster Auslöser-Setup auf, um die Anzahl der Decodierversuche zu ändern.

Note: DM8600,DM8700