Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was überträgt das Lesegerät, wenn kein Code gelesen wird?

Normalerweise überträgt das Lesegerät keine Daten, wenn ein Code nicht gelesen werden kann. Sie können festlegen, dass eine von Ihnen definierte Zeichenkette mit bis zu 32 Zeichen als Zeichenkette bei Fehllesung gesendet wird. Klicken Sie hierzu auf den Unterpunkt Systemeinstellungen, geben Sie unter Ausgänge die Zeichenkette in das Feld Ausgabezeichenkette bei Fehllesung ein und betätigen Sie dann die Eingabetaste.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503