Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was ist die maximale Bildpuffergröße?

Bei der maximalen Bildpuffergröße handelt es sich um die maximale Anzahl Bilder, die auf dem Lesegerät gepuffert werden können. Diese Anzahl ist durch den Speicher des Lesegerätes begrenzt, kann jedoch auf eine kleinere Anzahl als das Maximum festgelegt werden, damit nicht mehr als die gewünschte Anzahl Bilder auf dem FTP-Server oder PC gespeichert werden.

Beachten Sie, dass die Einstellungen bei den Optionen „Bildfolgelänge“ und „Maximale Bildpuffergröße“ im Bildfolgemodus der Höchstzahl gepufferter Bilder auf dem Lesegerät entsprechen müssen. Überschreiten die Werte für „Bildfolgelänge“ und „Maximale Bildpuffergröße“ die Höchstzahl gepufferter Bilder auf dem Lesegerät, verringert das Setup Tool die maximale Größe des Bildpuffers automatisch.

Da die Puffer für die Speicherung von Bildern auf dem Gerät und für die Bildverarbeitung gemeinsam genutzt werden, wird empfohlen, für den Fall, dass Bildserien mit hoher Auslöserrate aufgenommen werden, auch im Einzelbildmodus eine kleinere Anzahl gespeicherter Bilder festzulegen. Dadurch ist sichergestellt, dass im Lesegerät ausreichend Puffer für die normale Verarbeitung verfügbar sind.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503