Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Bildbelichtung eingestellt?

Beim Auslösermodus „Präsentation“ und „Manuell“ werden bei der Einstellung Automatische Belichtung automatisch die besten Einstellungen für die optimale Helligkeit jedes Bildes ermittelt. Bei beiden Auslösertypen können Sie die Einstellung Maximale Belichtung an die Bedingungen Ihrer Produktionsumgebung anpassen. Sie können auch die Einstellung Manuelle Belichtung auswählen und eine genaue Belichtungszeit in Mikrosekunden festlegen. Der Schieberegler Verstärkung gibt die Pixelhelligkeit des Ziels an.

Note: DMAE50,DM8600