Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Helligkeit der roten Beleuchtungs-LEDs geändert?

Unter dem Gruppenfeld Beleuchtung können Sie mit dem Schieberegler Intensität die Helligkeit der roten Beleuchtungs-LEDs ändern, mit denen das Lesegerät das zu untersuchende Symbol ausleuchtet.

Hinweis: Nicht alle Plattformen und Beleuchtungskonfigurationen unterstützen die Intensitätssteuerung. Die unterstützten Konfigurationen können Sie der nachfolgenden Übersicht entnehmen:

Plattform Intensitätssteuerung Einzel-LED oder Segment ein/aus Anmerkung DM50 Ja Nein Nur 1 rote LED DM60 Ja Nein DM70 Nein Ja DM503 Ja Nein Externe Beleuchtung

Note: DM050,DM060,DM070,DM503