Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie führt das Lesegerät die Prüfung durch, wenn mehrere Beleuchtungskonfigurationen aktiviert sind?

Das Gerät beginnt mit der ersten ausgewählten Beleuchtungskonfiguration und fährt so lange fort, bis der Gesamtgrad „Bestanden“ erreicht ist. Falls bei keiner der ausgewählten Beleuchtungskonfigurationen der Grad „Bestanden“ erreicht wird, werden dem Benutzer das Bild und die Grafiken der Konfiguration mit dem besten Gesamtgrad gemeldet. Der Grad „Bestanden“ wird bei AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 und ISO 15415 über den Parameter Mindestgrad für „Bestanden“ gesteuert. Die AS9132-Qualitätsmetriken erzeugen selbst einen Symbolgrad, der entweder „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“ lautet.

Note: DM8600