Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie lege ich eine größere Bildfolgelänge fest?

Die maximal einstellbare Bildfolgelänge ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen des Gerätes. Die maximale Bildfolgelänge beträgt standardmäßig 120 Bilder. Dieser Wert kann durch Erhöhung des Speichers für vom Lesegerät aufgezeichnete Bilder erhöht werden. Um den verfügbaren Speicherplatz zum Speichern von Bildfolgebildern zu erhöhen, machen Sie die Reservierung der Bildsegmente rückgängig, die aktuell für die Bildausgabe vorgesehen sind, und verringern die Größe des Kamerasichtfelds. Diese Einstellung können Sie im Fenster „Bildgröße (Zielbereich)“ vornehmen:

1. Wählen Sie das Fenster „Bildgröße (Zielbereich)“ aus.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kamerasichtfeld (beim Auslösermodus „Einzel“, „Bildfolge“ und „Fortlaufend“) und verringern die Größe des Kamerasichtfelds.

Nach Verringerung der Größe können Sie im Schritt Anwendungsdetails den Parameter für die Bildfolgelänge erhöhen.

Note: DM503