Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Ich kann noch immer keine Verbindung mit dem Lesegerät herstellen. Können die Einstellungen zurückgesetzt werden?

Um einen Warmstart vorzunehmen, scannen Sie den Befehl Scanner neu starten auf der Rückseite der Kurzanleitung. Der permanente Speicher des Lesegerätes wird nicht gelöscht, sondern das Lesegerät wird heruntergefahren und erneut gestartet.

Wenn die Aktion fehlschlägt, scannen Sie den Befehl Scanner auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um das Lesegerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Wenn die Aktion bei einem kabelgebundenen Lesegerät fehlschlägt, trennen Sie das Lesegerät von der Stromversorgung (dieses Verfahren kann nicht beim DataMan 9500 angewendet werden). Drücken Sie den Auslöser und schließen Sie das Gerät mit gedrücktem Auslöser wieder an die Stromversorgung an. Halten Sie den Auslöser mindestens 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen zweifachen Signalton hören. Die Kontrollleuchten am Lesegerät blinken in verschiedenen Farben.

Wenn die Aktion bei einem kabellosen DataMan 8000-Lesegerät fehlschlägt, nehmen Sie die Batterie aus dem Lesegerät und legen es auf die Basisstation. Drücken Sie den Auslöser und schließen Sie das Gerät mit gedrücktem Auslöser wieder an die Stromversorgung an. Halten Sie den Auslöser mindestens 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen zweifachen Signalton hören. Die Kontrollleuchten am Lesegerät blinken in verschiedenen Farben.

Note: DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700