Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Funktion „Firmware aktualisieren“ verwendet?

Mit dieser Funktion werden die ausgewählten Geräte auf die gewünschte Firmwareversion aktualisiert.

1. Wählen Sie in der Liste die Geräte aus, die Sie aktualisieren möchten.

2. Klicken Sie auf das Symbol „...“, um nach Firmwaredateien zu suchen. Ist in der Geräteliste nur ein Gerät ausgewählt, wird der zugehörige Firmwareordner für das Gerät geöffnet. Bei Auswahl mehrerer Geräte mit derselben Firmware-Geräte-ID wird der entsprechende Ordner geöffnet. Sind keine oder mehrere Geräte mit unterschiedlicher Firmware-Geräte-ID ausgewählt, wird der Firmwarestammordner geöffnet.

3. Klicken Sie auf Firmware hochladen. Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn die ausgewählte Firmwareversion und die Geräteauswahl kompatibel sind.

4. Wenn das Setup Tool die Konfigurationsdateien auf die gleiche Weise wie die Funktion Backup sichern soll (weitere Informationen unter den Fragen und Antworten zu Backups), aktivieren Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster die Option Gerät vor Firmwareaktualisierung sichern.

5. Klicken Sie auf Ja, um die neue Firmware hochzuladen.

Hinweis: Serielle Geräte müssen zunächst durch manuelles Aktualisieren erkannt werden, bevor die Firmware aktualisiert werden kann.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,RTM_Lean