View: All

Select your DataMan Reader:

All

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# What is a Wake-up Message?

If Output Diagnostic String on Wake-up is enabled, the reader or the base station transmits a diagnostic string whenever the device starts up.

This functionality is not available for USB connections. For serial connections, the baud rate is automatically set to 38,400 when the message is sent, regardless of the settings made in the Setup Tool.

Note: DMAE50, DM8050, DM8070, DM8600, DM8700, MX-1000, MX-1500,DM8700Base, DM8000Base