Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cuáles son los diferentes filtros?

- Igualar: Este filtro redistribuye los valores de la intensidad de la luz de los píxeles en la imagen. Como resultado, la gama de niveles de la intensidad de la luz se encuentra representada de forma más igualada. Use este filtro si tiene imágenes demasiado oscuras o demasiado luminosas.

- Extender: Este filtro aumenta la escala o extiende linealmente los valores de la escala de grises en la imagen de entrada hasta la escala de grises completa de 256 pasos. El resultado es una imagen de salida con un aumento de contraste.

- Pase bajo: Utilizar este filtro da como resultado imágenes de salida en las que los bordes son suavizados o difuminados.

- Dilatar: Este filtro aumenta las características luminosas y disminuye las oscuras. El resultado es una imagen de salida con áreas más grandes de píxeles luminosos. Use este filtro para eliminar las pequeñas manchas oscuras.

- Disminuir: Este filtro disminuye las características luminosas y aumenta las oscuras. El resultado es una imagen de salida con áreas más grandes de píxeles oscuros. Use este filtro para eliminar las pequeñas manchas luminosas.

- Abrir: Este filtro realiza un desgaste seguido de una dilatación para filtrar las propiedades de la intensidad de la luz que sean más pequeñas que el tamaño de lo que les rodea en el procesado. El resultado es una imagen de salida con una ligera disminución general de la intensidad de la luz.

- Cerrar: Este filtro realiza una dilatación seguida de un desgaste para filtrar las propiedades oscuras que sean más pequeñas que el tamaño de lo que les rodea en el procesado. El resultado es una imagen de salida con un ligero aumento general de la intensidad de la luz.

- Extensión automática: Este filtro reduce la gama de valores de pixel. Asigna los valores de pixel de 0 a 255.

- Densidad óptica: Este filtro especifica una inversión de los valores de pixel basada en una escala logarítmica. El resultado es una imagen de salida que revela la densidad de los objetos y características en la imagen de entrada al medir la cantidad de luz que los atraviesa. Los objetos y características más densos se representan mediante píxeles más claros en la imagen de salida.

- Invertir: Este filtro especifica una inversión de los valores de pixel basada en la escala de grises de 256 pasos. El resultado es una imagen de salida que es un «negativo» de la imagen de entrada.

- Mediana: Este filtro se aplica a todos los píxeles de la imagen. Para cada píxel, el filtro observa la intensidad de luz de los píxeles circundantes y configura el píxel en la mediana de los mismos. El resultado es una imagen más suave que reduce y atenúa los extremos.

- Corrección gamma: Este filtro realiza un ajuste de la intensidad de luz basado en el valor de corrección gamma proporcionado a modo de subconfiguración.

- Escala: Este filtro permite el escalado porcentual de la imagen a lo largo de los ejes X e Y (uno o ambos).

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470, DM503,DM8600,DM8700