Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es la función Multipuerto (RS-232 compartido)?

Este modo de conexión permite que varios lectores DataMan (del mismo tipo) compartan una única conexión en serie a un PC u otro dispositivo equipado con un puerto serie. Una conexión multipuerto crea una cadena margarita de lectores. Cada lector recibe datos serie del lector anterior y los transmite al siguiente lector. Cuando un lector transmite datos, estos pasan a través de cada uno de los lectores de la cadena entre aquel y el PC.

Deberá construir su propio cable, que debe cumplir con los requisitos de la configuración de su sistema. El cable debe contar con un conector DB-15 para cada dispositivo DataMan y un conector DB-9 para el puerto serie del PC. Cada conector DB-15 debe contar con clavijas para transmisión de datos (Tx Data), recepción de datos (Rx Data), disparo (entrada 0), masa y alimentación CC. Las clavijas de transmisión de datos y recepción de datos de los conectores adyacentes deberán estar conectadas para proporcionar la conexión multipuerto.

Deberá conectar cada dispositivo DataMan a la herramienta de configuración DataMan mediante una conexión USB y configurar el DataMan para el funcionamiento multipuerto. Para configurar un dispositivo para el funcionamiento multipuerto, haga clic en la casilla de Activar multipuerto (RS-232 compartido).

Para obtener más información acerca del funcionamiento multipuerto, consulte el capítulo Conexiones multipuerto en el Manual de referencia correspondiente. La función de compartir multipuerto tiene los siguientes funcionamientos y limitaciones:

- Cada lector de la cadena puede conectarse igualmente al PC o a otro dispositivo a través de una conexión USB.

- Cada lector de la cadena debe recibir su propia señal de disparo. DataMan no admite el disparo en serie.

- Cada lector de la cadena debe configurarse por separado.

- Los datos de cada uno de los lectores llegan sin ordenar ni filtrar al PC o a otro dispositivo.

Note: DM150,DM260,DM050,DM060,DM070,DM300,DM360, DM370, DM470,DM580, DM380, DM503