Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo determino los parámetros óptimos para el tipo de disparo de ráfaga?

Dado que el modo de disparo Ráfaga es ideal para aplicaciones móviles, es necesario determinar el tamaño e intervalo de ráfaga correctos para capturar la longitud deseada de la pieza a medida que pasa por debajo de la cámara. Una vez haya determinado el intervalo, puede ajustar el tamaño de la ráfaga en función de la longitud de la pieza. Las variables necesarias para estos cálculos son las siguientes:

1. Velocidad de la línea en mm por segundo

2. Tamaño del código con zona de silencio en mm

3. FoV = Campo de visión (x o y) en mm

Después puede utilizar la siguiente ecuación para determinar el intervalo:

Intervalo de tiempo = 1000 * ((Campo de visión (FoV) – 2(Tamaño del código)) / Velocidad de la línea)

Una vez haya determinado el intervalo, se puede ajustar el tamaño de la ráfaga en función de la longitud del código para capturar. La longitud máxima del objeto en mm es:

Tamaño de ráfaga * (Campo de visión (FoV) – (2*Tamaño del código))

La variable (2 * Tamaño del código) permite la superposición de los fotogramas tomados. Esto tiene en cuenta la condición en la que el código está ligeramente fuera del campo de visión en un fotograma (adquisición). La variable (2 * Tamaño del código) superpondrá el campo de visión entre fotogramas sucesivos y permitirá que el código se visualice en el campo de visión del siguiente fotograma.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503