Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué valores puedo establecer para el sensor de altura?

Para calibrar el sensor de altura de paquetes con respecto a su lector, seleccione primero uno de los sensores compatibles que quiera usar: la Cortina de luz Omron RS232 o bien el Telémetro láser Baumer RS232.

Con la Cortina de luz Omron, podrá establecer los siguientes valores:

- Espaciado del haz de Luz: distancia en mm entre haces de Luz, con un alcance de 0 – 300 mm
- Sensor a superficie: la distancia entre la cinta de transporte y el sensor de altura del paquete, con un alcance de 0 – 10 000 mm. En el sensor de altura, mida a partir del punto de altura cero, mediante la marca de calibración.

Con el Telémetro láser Baumer, solo puede establecer el valor Sensor a superficie.

Note: DM503