Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es el monitor de procesos?

A medida que funciona, un lector DataMan registra estadísticas tales como el número de señales de disparo recibidas, el número de símbolos leídos (y no leídos), y el número de sobrecargas del disparador. Podrá ver o solicitar estas estadísticas usando diferentes medios. Por ejemplo, puede conectar el software de la aplicación VisionView para que controle los intentos de decodificación desde cualquier lector, o establezca una conexión mediante la interfaz de comandos de control de DataMan (DMCC) y recupere información de registro a través de una conexión de serie o de Telnet.

De forma determinada, un lector DataMan dejará de generar estadísticas sobre los intentos de decodificación cuando se encuentre conectado a la herramienta de configuración. Para reactivar las estadísticas de procesos cuando se conecte a la herramienta de configuración, deberá iniciar el monitor de procesos. Incluso si establece múltiples conexiones a un solo lector, como, por ejemplo, usando la herramienta de configuración y el software de la aplicación VisionView, el lector no registrará las estadísticas de decodificación a no ser que active el monitor de procesos.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500