Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Modbus TCP: configuración Tiempo de espera

Tiempo de espera inactivo es la cantidad de tiempo que un puerto se mantiene abierto sin tráfico saliente. Una vez que el lector abre una conexión con un servidor FTP, el lector mantiene dicha conexión abierta mientras haya tráfico.

Si no hay tráfico en el periodo establecido como Tiempo de espera inactivo, se cierra la conexión. Esto puede ser útil si la transferencia por FTP se realiza únicamente de forma ocasional y no se desea sobrecargar la red manteniendo la conexión abierta.

Debe marcar la casilla Modbus TCP para poder establecer el tiempo de espera inactivo.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503