Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo utilizo una fuente de luz externa?

En la pestaña Avanzado del panel Optimizar imagen, seleccione Externo para el tipo de iluminación.

Para utilizar una luz externa, conéctela a la línea de salida seleccionada del modo descrito en la guía de referencia rápida.

- La línea de salida debe estar conectada como sumidero de corriente.

- La salida común debe ser la masa lógica.

- La corriente máxima es 50 mA @ 24 VCC.

También puede establecer para la Polaridad Activo en alta o Activo en baja, referido a la polaridad de la señal de salida. Alta significa: 0V, iluminación apagada; 24V, iluminación encendida. Baja significa: 24 V, iluminación apagada; 0 V, iluminación encendida. Además, puede establecer el Tiempo de precarga en µs.

Note: DM360,