Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cómo puedo utilizar el botón En vivo?

En la pestaña Básico, haga clic en el botón En vivo para pasar al modo En vivo. El modo En vivo no solo supervisa las lecturas del dispositivo, sino que también las decodifica.

Marque la opción Decodificación si desea que el dispositivo decodifique las imágenes tomadas. Cuando está marcada, Información del enfoque muestra un medidor codificado por colores a la derecha de la visualización de imágenes. El medidor indica el enfoque de la lente (cuanto menor es la medición, menos enfocada está la lente).

Marque la opción Exposición automática para que el lector determine automáticamente la mejor configuración de exposición en la imagen. El control (debajo del área de visualización de imágenes) indica la intensidad de la luz deseada de los píxeles.

En la pestaña Avanzado, se puede ver una vista de tabla de la configuración de la imagen.

Note: default