Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué configuración puedo establecer para el codificador de pulsos?

Puede especificar la distancia hasta la salida y asignar el pulso a la distancia. El valor de la distancia hasta la salida se corrige según el valor de la resolución (se ajusta hasta el múltiplo más cercano de la resolución redondeado en milímetros).

En la pestaña Retraso de salida, utilice el control de Distancia hasta la salida (mm) para establecer la distancia entre el disparo y el momento de salida del resultado.

En la pestaña Codificador de pulsos, utilice el control de resolución (mm) para definir la resolución.

También en la pestaña Codificador de pulsos, y después de activar Codificador y Dirección del codificador en la pestaña Entradas, aparece Tipo de codificación del codificador con la configuración siguiente:

- Reloj/Dirección: en este modo, la primera entrada del codificador se utiliza como señal de reloj y la segunda línea define la dirección en la que cuenta el codificador.
- Arriba/Abajo: en este modo, la herramienta de configuración realiza una cuenta progresiva si se detecta un borde positivo en la primera línea y regresiva si se detecta una borde positivo en la segunda línea.
- Cuadratura 1x: en este modo de codificador, hay dos líneas de entrada (Fase A y Fase B). Se genera una marca de codificador por secuencia completa.
- Cuadratura 2x: en este modo de codificador, hay dos líneas de entrada (Fase A y Fase B). Se generan dos marcas de codificador por secuencia completa.
- Cuadratura 4x: en este modo de codificador, hay dos líneas de entrada (Fase A y Fase B). Se generan cuatro marcas de codificador por secuencia completa.

Si activa Tasa doble, su codificador contará ambos bordes en la línea de entrada. Tenga en cuenta que el ciclo de trabajo del codificador debe ser del 50%. Si desactiva Tasa doble, el codificador solamente contará el borde seleccionado.

Note: DM360,DM370, DM080, DM280,DM470