ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [バックアップ] 機能の使い方:

この機能を使うと、右下の [バックアップ] ボタンをクリックする (または [Alt+B] を押す) ことで、1つ以上のリーダの設定およびログを含んだバックアップファイルを生成することができます。この機能は1つ以上のデバイスが選択されている場合に使用できます。

[バックアップフォルダを開く] ボタンをクリックすると、バックアップファイルが置かれているフォルダが開きます。フォルダは、[ホーム] > [オプション] > [バックアップの場所] で設定することができます。

複数のデバイスを選択した場合、それぞれのデバイスのバックアップファイルが作成されます。デバイスファイルはそれぞれ、デバイス名と同じ名前のサブフォルダ内に保存されます。バックアップファイル名には、デバイス名と作成日が入っています。

バックアップファイルは .dmbの拡張子がついた .zipファイルです。ファイルには「config.cdc」、「config.cfg」、「descriptor.xml」が入っています。.xml ファイルには、次のデータが格納されています。

1. 日付

2. ディスカバリID

3. デバイス名

4. デバイス タイプ

5. シリアル番号

6. MAC アドレス

7. 機能キー

8. 通信インターフェイス

9. ファームウェアバージョン

10. Zipファイル内のファイル一覧

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500