ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [読み取り成功画像]モードの設定項目:

読み取り成功画像は限度を設定しない限り、読み取りに成功しバッファされた画像すべてを保存します。

[枚数の制限]で、バッファした読み取り成功画像の枚数の上限を決められます。読み取り画像の割合(バッファした画像の数とカウントの頻度)および設定時間あたりのピーク率となるバーストレートを設定します。

Note: default,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700