ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [ライブ] ボタンの使い方:

[基本[ タブから[ライブ] ボタンをクリックすると、ライブモードに入ります。ライブモードはデバイスの読み込みを監視するだけでなく、デコードも行います。ボタンの右端をクリックすると、詳細オプションが開きます。

デバイスで画像のデコードをしたい場合は、[デコード] をチェックします。これをチェックすると [焦点フィードバック] で画像ビューの右側にカラーコードメーターが表示されます。このメーターは、レンズのフォーカスを指定します (「低」は甘いフォーカス)。

リーダで自動的に画像の最適な露光設定を決定するには、[自動露光] オプションをチェックします。[ゲイン] スライダー (画像ビューエリアの下) は、対象のピクセルの明るさを指定します。

画像設定のテーブルビューは、[アドバンスト] タブで確認できます。

Note: default,MX-1000,MX-1500