전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 다중 판독기 동기화 모드에서 트리거 지연이 어떻게 작동합니까?

일반적으로 기본 판독기와 보조 판독기가 동시에 트리거되지만 기본 판독기 및 그룹의 각 보조 판독기에 대해 트리거 지연을 설정할 수 있습니다. 기본 판독기에 대한 전체 트리거 지연 시간은 기본 판독기에 설정된 트리거 지연 시간입니다. 보조 판독기에 대한 전체 트리거 지연 시간은 기본 판독기 트리거 지연 시간 + 보조 판독기 트리거 지연 시간입니다.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503