전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 유효성 검사 성공 이벤트를 생성하려면 어떻게 해야 합니까?

데이터 유효성 검사가 활성화되어 있으면 판독 이벤트에서 코드가 판독 및 유효성 검사를 통과한 경우에만 신호를 보냅니다. 두 출력에 판독 및 비판독 이벤트가 할당되어 있으면 다음 로직이 적용됩니다.

1. 정상 판독, 유효성 검사 성공: 판독 출력

2. 정상 판독, 유효성 검사 실패: 출력 없음

3. 불량 판독: 불량 판독 출력

대신 출력에 유효성 검사 실패 이벤트를 할당할 수 있습니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503