전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 오류 LED 펄스 시간 설정으로 무엇을 설정할 수 있습니까?

슬라이더를 원하는 밀리초로 이동할 수 있습니다. 이는 고정된 마운트 장치에서 오류 LED 펄스의 길이를 지정하는 데 사용됩니다. 오류 LED는 장치의 상단에 있습니다. 장치 로그를 가져온 경우, 슬라이더를 '0'으로 설정하면 빨간색 오류 LED가 꺼지며, '0'을 초과하는 임의의 값을 설정하면 선택한 시간이 경과된 후에 빨간색 오류 LED가 자동으로 꺼집니다.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503