전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 여러 광원 구성을 사용하는 경우 판독기는 어떻게 확인을 수행합니까?

장치는 첫 번째 선택한 광원 구성으로 확인을 시작하고 전체 성공 등급을 받을 때까지 계속합니다. 성공 등급을 생성하는 광원 구성이 없을 경우, 최상의 전체 등급을 제공하는 구성에 해당하는 이미지와 그래픽이 사용자에게 반환됩니다. 성공 등급은 AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 및 ISO 15415의 최소 성공 등급 매개 변수로 제어됩니다. AS9132 품질 메트릭에서 성공 또는 실패로 기호 등급을 생성합니다.

Note: DM8600