전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 트리거 유형이란 무엇입니까?

- 프레젠테이션 트리거에서는 기호를 지속적으로 스캔하여 검색될 때마다 디코딩합니다. 프레젠테이션 트리거는 판독기 내부의 타이밍 메커니즘과 모션 감지를 사용합니다.

  프레젠테이션 모드에서는 판독기에서 동일한 코드를 두 번 이상 판독할지 여부, 다음 코드를 스캔할 때까지 대기하는 시간 등 여러 가지 매개 변수를 지정할 수 있습니다.

  프레젠테이션 모드에서는 자동 노출 설정을 사용하여 이미지의 적합한 밝기 레벨에 최상인 노출 설정을 판독기에서 결정하도록 합니다. 그러나 판독기에서는 획득한 초기 이미지를 사용하여 이러한 설정을 결정하므로 디코딩할 기호가 포함된 이미지가 누락될 수 있습니다. 수동 노출 설정으로 전환하여 이미저 노출에 정확한 설정을 지정할 수 있습니다.

  - 장치를 베이스 스테이션에 안착시킵니다.
  - 설정 도구에서 수동 트리거 모드로 전환한 다음, 다시 프레젠테이션 모드로 전환합니다.
  - 판독기 구성 코드 프레젠테이션 입력을 스캔합니다.

- 수동 트리거에서는 다음 이벤트에 대한 응답으로 이미지를 가져오기 시작합니다.

  - 판독기의 실제 버튼 누르기

  - 직렬, 이더넷 또는 무선 연결을 통해 판독기에 연결된 경우 DataMan 제어 명령(DMCC) 트리거 보내기

  - 설정 도구의 트리거 버튼 클릭

  - 설정 도구에 포커스가 있는 경우 키보드에서 Ctrl+T 누르기

  판독기는 신호가 활성 상태로 유지되는 한 이미지를 계속 획득하고 기호를 찾아 디코딩하거나 트리거 신호가 종료되면 중지합니다.

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500