전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 인쇄할 수 없는 ASCII 문자의 출력을 인식 가능한 키보드 문자로 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

통신 설정 아래의 인쇄할 수 없는 문자 창으로 이동한 다음 사용을 선택합니다. 표준 서식을 사용하도록 설정하고 전체 문자열 앞뒤에 ASCII 명령을 추가하여 변환된 문자열 앞뒤에 인쇄할 수 없는 ASCII 명령을 추가할 수도 있습니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503