전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 펄스 인코더란 무엇입니까?

외부 트리거 모드에서는 인코더를 사용하여 데이터 문자열 출력 타이밍을 제어할 수 있습니다. 일반적으로 인코더는 컨베이어 벨트에 설치되며, 컨베이어 벨트가 움직일 때 인코더 축이 회전하고 각회전을 표시하는 전기 펄스가 출력됩니다. 인코더가 회전하는 양은 컨베이어 벨트에 의해 이동한 거리에 정비례합니다.

인코더를 입력 라인 1 또는 2에 연결합니다. 선택한 입력 라인은 인코더에만 사용됩니다. 다른 작업의 경우 다른 입력 라인을 선택하십시오.

인코더를 다중 판독기 동기화 그룹의 기본 판독기에 연결할 수도 있습니다.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360,DM370, DM080, DM280,DM470