전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 셀프 및 지속적 트리거 모드에 대해 간격 값을 계산하려면 어떻게 해야 합니까?

간격 도우미가 이 데이터를 계산하도록 돕습니다. 편리한 도움을 받으려면 간격 도우미를 클릭하십시오.

셀프 및 지속적 트리거 모드는 이동 응용 프로그램에 사용할 수 있으므로 카메라 아래에서 이동할 때 부품의 원하는 길이를 캡처하려면 정확한 간격 시간을 결정해야 합니다. 이 계산에 필요한 변수는 다음과 같습니다.

1. 초당mm 단위의 라인 속도

2. 빈 영역이 있는 코드 크기(mm)

3. FOV = 시야(x 또는 y)(mm)

그러면 다음 수식을 사용하여 대략적인 간격 시간을 결정할 수 있습니다.

간격 = 1000 *((FOV - 2(코드 크기)) / 라인 속도)

(2 * 코드 크기) 변수는 가져온 프레임의 겹침을 허용합니다. 이 변수는 코드가 한 프레임(획득)에서 시야를 약간 벗어나는 경우를 고려합니다. (2 * 코드 크기)는 후속 프레임 사이의 시야와 겹쳐지며 다음 프레임의 시야에서 코드를 볼 수 있습니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503