전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 이미지 포커스를 조정하려면 어떻게 해야 합니까?

조정을 클릭하면 판독에 가장 적합한 설정이 자동으로 선택됩니다. 이렇게 하면 밝기 최적화 및 코드 트레이닝 기능뿐만 아니라, 사용 가능하다면, 포커스 최적화 기능도 실행할 수 있습니다.

포커스 최적화를 클릭하면 가장 적합한 포커스가 설정됩니다. 이 기능은 액체 렌즈를 사용하는 판독기에서만 사용할 수 있습니다. 추가로 설정하려면 포커스 최적화 버튼 옆의 링크를 클릭하십시오. 또는, 이미지 아래의 포커스 슬라이더를 끌어서 사용하거나 포커스에 값을 입력합니다. 값은 디옵터 또는 거리(밀리미터)로 입력할 수 있습니다. '+' 및 '-' 버튼을 사용하여 값을 변경할 수 있지만, '+'는 디옵터 값을 감소시키고 '-'는 값을 증가시킴을 유의하십시오. 거리는 슬라이더의 주황색 영역(500밀리미터 이상)에 적용되지 않으며, 슬라이더를 해당 영역으로 이동하면 설정 도구가 자동으로 거리를 비활성화합니다. 슬라이더 또는 값을 주황색 영역 밖으로 이동시키면 거리가 다시 활성화됩니다. 세부 설정을 하려면 고급 포커스 설정 링크를 클릭하여 포커스 설정 창으로 탐색해 들어가십시오

라이브 디스플레이에서 결과를 확인하면서 포커스 값 설정을 변경할 수도 있습니다.

초점 거리는 판독기 전면 덮개가 아니라 렌즈를 기준으로 측정한다는 점에 주의하십시오.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503