전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 유휴 시간 초과 설정은 어디에 사용됩니까?

유휴 시간 초과는 나가는 트래픽 없이 포트가 열려 있는 시간을 나타냅니다. 판독기가 FTP 서버에 대한 연결을 열면 트래픽이 발생하는 한 판독기가 연결을 열린 상태로 유지시킵니다.

설정된 유휴 시간 초과 기간 동안 트래픽이 발생하지 않으면 연결이 닫힙니다. 이는 FTP 전송이 좀처럼 발생하지 않아 연결을 열린 상태로 유지하는 네트워크 오버헤드가 바람직하지 않은 경우에 유용합니다.

유휴 시간 초과를 설정하려면 먼저 유휴 시간 초과 사용을 선택해야 합니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503