전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# AIM-DPM/ISO/IEC TR29158에 사용되는 개별 메트릭은 무엇입니까?

아래는 AIM-DPM/ISO/IEC TR29158 품질 평가에 사용되는 메트릭 목록입니다. 이 코드 품질 표준 및 메트릭에 관한 자세한 정보는 DataMan 통신 및 프로그래밍 설명서 또는 해당 ISO 표준 문서를 참조하십시오. 이 문서는 www.iso.org에서 확인할 수 있습니다.

- 눈금 비균일은 기호의 클록 패턴을 사용하여 측정되는 것처럼 균일한 간격의 눈금에서 개별 셀의 배치 편차 크기를 측정하는 것입니다.

- 사용되지 않은 오류 수정은 오류 수정 후 기호에 남은 코드워드의 비율을 측정하는 것입니다.

  사용되지 않은 오류 수정을 계산할 때 하나 이상의 셀이 전역 임계값의 잘못된 쪽에 있을 경우 코드워드는 오류가 있는 것으로 간주됩니다. 2D 데이터 매트릭스 기호에는 코드 중복성이 기본 제공되거나 중복된 데이터 내용이 있습니다.

  1.00 값은 코드워드에 오류가 없음을 의미합니다.

- 축 비균일은 기호 내에서 개별 셀의 대칭을 측정한 것으로 기호의 축을 따라 편차의 크기를 나타냅니다.

- 셀 대비는 기호에 있는 밝은 셀과 어두운 셀 사이의 반사율 차이를 측정하며, 밝은 셀 평균 반사 값의 비율로 표시됩니다.

  AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 사양에서는 밝은 셀의 평균 반사율 값이 전체 채도의 78%가 되도록 이미지를 조정해야 합니다.

- 고정 패턴 손상은 표시 내에 있는 찾기, 클록 및 빈 영역 패턴의 품질입니다.

  판독기는 각 기호 내에 있는 여러 가지 패턴을 사용하여 해당 패턴이 포함된 데이터를 찾고 디코딩합니다. 판독기는 셀 변조 점수와 동일한 방법을 사용하여 고정 패턴 손상 등급을 생성합니다. 특히 반사율 신뢰도를 측정하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

- 변조는 실제 표시의 가독성을 측정합니다.

  등급에는 밝은 셀과 어두운 셀이 특정 표시에 대한 전역 임계값에 얼마나 근접하는지가 반영되며, 특정 표시의 밝은 셀과 어두운 셀 사이에 회색 수준 구분점을 나타냅니다.

  개별 셀을 밝거나 어두운 것으로 구분할 수 있는 판독기에 대한 신뢰도가 상대적으로 낮은 경우 표시는 낮은 변조 등급을 생성합니다. 점수는 기호에 기본 제공되는 오류 수정 기능도 고려합니다(기호가 클수록 오류 수정 기능이 더 많음). 예를 들어 대부분의 셀 상태가 변경되려고 하지만 실제로는 변경되지 않는 경우 표시의 변조 등급은 낮지만 사용되지 않은 오류 수정 등급은 높을 수 있습니다.

- 인쇄 증가는 의도된 폭(기호 사양에 표시되어 있음)에서 막대와 공간 폭의 편차를 측정한 것으로 기호에서 막대가 공간에 비해 좁은지/넓은지 측정하는 것입니다. 차이가 높을수록 등급은 낮아집니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,MX-1000,MX-1500