전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 조정 버튼 설정에서 무엇을 변경할 수 있습니까?

조정 버튼이 눌려진 경우 장치가 사용하는 입력 종류를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 DataMan 8600의 확장된 판독 시도 버튼이 조정 최적화에 사용됩니다. 조정 최적화는 현재 디코드에 대해 최상의 판독 설정을 선별하여 DataMan 설정 도구에서 보이지 않는 판독 설정 4로 설정하고, 기타 판독 설정이 비활성화된 것처럼 기호, 노출, 광원 설정, 포커스 등을 잠급니다. 이는 동일한 유형의 코드를 반복해서 판독하는 경우에 짧고 분명한 판독을 제공합니다.

조정 최적화를 실행하려면 노란색/녹색 라이트가 깜박일 때까지 확장된 판독 시도 버튼을 길게 누른 다음, 버튼에서 손을 뗍니다. 코드가 판독될 때까지 라이트가 계속 깜박입니다. 코드를 읽도록 트리거가 눌려지면, 라이트는 주기적으로 켜지며, 활성화된 판독 설정을 통해 버스트 트리거를 수행한 후에 깜박임이 멈춥니다. 경고음 및 선명한 녹색 라이트는 조정이 끝나고 판독기가 최적화되었음을 알립니다. 표시등이 빨간색으로 켜질 때까지 확장된 판독 시도 버튼을 길게 눌러 조정을 취소할 수 있습니다.

확장된 판독 시도 버튼을 활용하는 대체 판독 옵션도 다음과 같이 선택할 수 있습니다:

- 일치 문자열 트레이닝: 광학 버튼으로 장치 준비를 갖춘 후(확장된 판독 시도 버튼을 길게 눌러), 다음 트리거는 판독 코드를 일치 문자열로 설정합니다(일치 문자열을 사용하려면 기능 키가 필요함).

- 확인 프로그램 사용 설정: 장치 준비를 갖춘 후(확장된 판독 시도 버튼을 길게 눌러), 트리거는 판독 코드에서 확인을 활성화합니다(확인을 사용하려면 기능 키가 필요함).

확장된 판독 시도 버튼을 사용하지 않으려면 여기에서 판독기 버튼 사용 안 함을 이용하십시오.

Note: DM8600,DM8700