전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# TCP/IP 연결을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

판독기는 텔넷 응용 프로그램의 기본 TCP 포트인 포트 23에 TCP 연결을 허용합니다. 텔넷 클라이언트를 사용하는 경우에는 판독기의 IP 주소만 매개 변수로 제공하면 됩니다. 다른 응용 프로그램이나 SDK를 사용하여 연결하는 경우에는 판독기와 동일한 TCP 포트 설정을 사용하고 있는지 확인하십시오. TCP 포트는 텔넷 창에서 변경할 수 있습니다. 판독기는 이 연결을 통해 코드 출력을 자동으로 전송합니다. 이 연결을 통해 DataMan 제어 명령(DMCC)를 전송할 수도 있습니다.

텔넷 포트를 변경하면 "변경 내용을 적용하려면 재부팅해야 합니다. 변경 내용을 적용하고 지금 재부팅하시겠습니까?"라는 질문이 팝업됩니다. 예를 클릭합니다. 어떠한 이유로든 아니요를 클릭해도 변경 내용을 적용할 수 있습니다. 시스템->설정 저장을 선택한 다음 판독기를 재부팅합니다.

Note: DMAE50,DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500