전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 버스트 트리거 중 획득한 이미지를 모두 보려면 어떻게 해야 합니까?

버스트 트리거 중 수집된 이미지를 모두 보려면

1. 트리거 유형이 버스트로 설정되었는지 확인합니다.
2. 모든 이미지 전송 확인란을 선택합니다.

결과 기록 창에 버스트 트리거 중 캡처된 이미지가 포함됩니다. 필름을 보려면 판독 결과 기록 그리드에서 해당 결과를 클릭해야 합니다.

이미지 수는 이미지 최적화 창의 고급 탭에서 설정한 버스트 길이와 일치합니다.

참고: 출력 지연이 판독기가 이미지를 획득하고 결과를 위해 디코딩하는 데 걸리는 시간보다 짧은 경우 설정 도구는 판독기로부터 결과 이미지를 수신하지 않을 수 있습니다.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM080, DM280, DM470,DM580, DM380, DM503