전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 80

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 290

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 380

DataMan 390

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 580

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# MX-1000/MX-1500의 전원 관리 설정은 어디에서 변경할 수 있습니까?

비활성 시간 초과 설정을 사용하여 전원에 관련된 시간 초과를 구성할 수 있습니다. 전원 끄기 모드 사용 안 함을 선택하지 않은 경우,(초) 후에 전원 끄기 모드로 전환에 설정된 시간이 경과되면 장치는 자동으로 전원을 끕니다.

슬라이더를 끌거나 텍스트 상자에 값을 입력할 수 있습니다.

참고: 세 가지 버튼(왼쪽 트리거, 오른쪽 트리거, 그립 버튼) 중 하나를 누른 경우, 장치는 전원 끄기 모드에서 자동으로 스위치를 켭니다.

Note: MX-1000,MX-1500